**1.1招标公告**

**招标公告**

哈尔滨九洲集团股份有限公司对九洲运营总部项目综合办公楼LED大屏幕采购安装招标（招标编号：JZNY-LTCYY-YYZB-2025-21），进行国内邀请合格的企业参加投标。

**一、招标内容**

1、招标范围：九洲运营总部项目综合办公楼一楼大堂、一楼大会议室、六楼多功能厅LED大屏幕采购安装招标（屏幕尺寸详见图纸）。要求全部LED大屏幕配备音响音频系统，支持无线透平和HDMI输出，支持手持Pad对大屏幕的音视频控制及演示功能。

2、招标要求：

2.1技术参数

1. 像素间距（mm）：1.86
2. 模组分辨率（W\*H）：172\*86=14792
3. 模组尺寸（mm）：320（W）\*160（H）\*16.6（D）
4. 像素密度（Pixel/㎡）：289051
5. 逐点色度、亮度校正技术：支持
6. 白平衡亮度（nits）：500-550
7. 标准色温（K）：6500～25000K可调
8. 视角（水平/垂直°）：160/140
9. 发光点中心距偏差：＜3%
10. 亮度均匀性：＞0.97
11. 对比度：3000：1
12. 最大功耗（W/㎡）：≤250
13. 平均功耗 (W/㎡)：≤75
14. 换帧频率：≥60帧/秒
15. 驱动方式：恒流驱动
16. 刷新率：≥3840Hz
17. 颜色处理位数：12-14bit
18. 寿命典型值（hrs）：50000
19. 工作温/湿度范围：-20℃–45℃/10%-50%RH（无结露）
20. 存储温/湿度范围：-20℃–50℃/10%-60%RH（无结露）

2.2商务要求：

1. LED显示屏制造商具有信息技术服务管理体系认证证书,提供证书复印件并加盖制造商公章；
2. LED显示屏制造商显示屏生产技术、工艺、质量属于国内外同类产品领先水平，近三年内获得由国家省部级单位颁发的显示屏单项排名证书，提供复印件并加盖公章；
3. LED显示屏制造商具备电子与智能化工程专业承包一级、音视频集成工程企业资质一级、钢结构专业承包二级及以上，提供证书复印件并加盖制造商公章；
4. LED显示屏制造商需提供《信息化建设及数字化能力评价证书》，提供证书复印件并加盖制造商公章；
5. LED显示屏制造商应符合GB/T39116-2020《智能制造能力成熟度模型》、GB/T39117-2020《智能制造能力成熟度评估方法》国家标准，满足智能制造能力成熟度达到二级及以上, 提供证书复印件并加盖制造商公章；
6. LED显示屏制造商具有信息系统安全集成服务资质认证证书(中国网络安全审查技术与认证中心 CCRC 核发)，提供证书复印件并加盖制造商公章。
7. LED显示屏制造商为管控贿赂风险、积极应对反贿赂贸易的企业，需通过ISO37001反贿赂管理体系认证，提供证书复印件加盖制造商公章。
8. 显示屏厂家具备企业诚信管理体系和社会责任管理体系证书。
9. 显示屏厂家具备基ISO 56005的《创新与知识产权管理能力》等级证书。
10. LED显示屏制造商应具有 IECQ QC 080000- 2017 有害物质管理体系认证；
11. 为贯彻落实强化绿色制造标杆引领，LED显示屏制造商需满足国家绿色工厂要求；
12. 近三年内承担过的类似LED屏项目业绩（业绩须提供业绩合同关键页，合同关键页至少需反映项目名称、合同金额及合同盖章页否则评标时不予认可）。

**二、工程地点与工期**

工程地点：哈尔滨松北区

工程工期： 30天

**三、投标资格**

1、法人资格：具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格；

2、注册资本：注册资本金500万元(含500万元)以上；

3、财务能力：经营状况良好，连续两年以上盈利；

4、诚信履约：具有良好的商业信誉，产品质量无不良记录，供货时间无迟延记录；

5、限制条件：最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；没有处于被责

令停业，财产被接管、冻结，破产状态；单位负责人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，不得在同一招标项目中投标，否则均作废标处理。近3年内在合同签订、合同履行、售后服务及产品运行过程中，未因不诚信履约被国电集团、龙源集团列入黑名单，且在处罚期内；

**四、购买招标文件时间：**

2025年9月1日至2025年9月8日，每天上午9：00至11：00，下午13：00至16：30（北京时间），发电子邮件标书。招标文件售价￥500元，售后不退，开普通发票，如个人缴费，请提供个人归属投标公司的证明。

1.投标保证金：

1.1、金额：壹万元

1.2、形式：银行电汇、银行汇票或银行支票，不接受现金。出票单位为投标人，不得由其他单位、组织或个人代为出票，否则，造成的后果和责任由投标人承担。

1.3、要求：票据必须有效齐全，开标现场面交，不密封。

1.4、退还办理：中标通知书发出后15日内办理投标保证金的退还，若投标单位在开标日后1个月仍未收到退还的保证金，可电话联系。投标人若中标，还需将合同签字页与金额页的扫描件一并发送至联系人邮箱，其投标保证金将扣除中标服务费后的余额退还。

**五、购买招标文件流程**

1 潜在投标人将如下材料和信息上传至 qhl @jiuzhougroup.com

1.1、拟参与投标的项目名称、招标编号

1.2、投标人的单位名称、联系人姓名、电话、手机和电子信箱。同时填写附件《供应商必填表》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 招标编号 | 公司名称 | 联系人、手机 | 邮箱 |
| 九洲运营总部LED大屏幕采购 | JZNY-LTCYY-YYZB-2025-21 |  |  |  |

**六、投标方式**

所有投标文件须于2025年9月9日10:30前（北京时间) 发送到**zb@jze.com.cn**。如果地点有改变，招标机构将提前通知，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

开标时间：2025年9月9日10:30 (北京时间)

开标地点：[电子开标，无需到现场，请将投标文件发至zb@jze.com.cn](mailto:电子开标，无需到现场，请将投标文件发至zb@jze.com.cn)

投标文件份数：

电子版标书独立文档2份（1.商务一份技术一份（不体现报价），2.报价单PDF盖章扫描件和Excel各一份）

中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在设备总价中，不在单独列出。

**七、招标公告发布的媒介**

本招标公告在哈尔滨九洲集团股份有限公司网站上发布。

**八、招标人**

招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司

商务联系人：齐化亮

联系 电话：13796653299

邮 编：150027

技术澄清联系人：铁鑫

联系电话： +86-18698821966

招标部门名称：哈尔滨九洲电气股份有限公司招标委员会

单位地址：哈尔滨市松北区九洲路609号

**汇款资料：**

户 名：哈尔滨九洲集团股份有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行

账 号：2300 1867 15105 000 2942

汇入城市：黑龙江省哈尔滨市